## Schweißverfahren #### Punktschweißen (Fortsetzung) | 2-18 |

Prüfung der Schweißfestigkeit

Selbst wenn in Übereinstimmung mit den genannten Bedingungen geschweißt wird, kann die Festigkeit der Schweißstellen in Abhängigkeit von Spannungsabfällen und sonstigen Faktoren stark schwanken. Die Qualität der Schweißung kann nur dann richtig bewertet werden, wenn die Schweißstelle zerstört wird.

Ein Stahlblech derselben Dicke besorgen und eine Zerstörungsprüfung vornehmen.

- Wenn in den Stahlblechen Löcher erscheinen, bedeutet dies, daß die Schweißung eine standardmäßige Festigkeit aufweist.

- In der Nähe der Schweißlinse einen Keil zwischen zwei Bleche treiben. Wenn die geschweißten Teile sich nicht voneinander lösen und der Durchmesser der Schweißlinse mehr als 3 mm beträgt, ist die Schweißung zufriedenstellend.

| KEIL Den Keil nicht weiter eintreiben, wenn die Schweißlinse in voller Größe zu sehen ist.

ZUR BEACHTUNG:Unter den folgenden Umständen ist das Punktschweißen schwierig:

- Wenn es nicht möglich ist, an Schweißflächen vorhandenen Rost oder Lack zu entfernen.
- Wenn die Spitze des Punktschweißgeräts nicht in den Schweißbereich eingeführt werden kann.
- Wenn die Schweißflächen von außen zu sehen sind und das Aussehen durch das Schweißen beeinträchtigt wird.

In allen diesen Fällen ist das Gasschweißverfahren anzuwenden. Wenn darüber hinaus das Punktschweißen aus Platzgründen nicht möglich ist, können statt dessen mit dem Lichtbogenschweißverfahren Lochschweißnähte erzeugt werden. Beim Schweißen von Lochschweißnähten müssen die zu verschweißenden Teile dicht aneinander liegen.