## Zylinderkopf #### Steuerkette ausbauen (Fortsetzung) | 6-14 |

Den Stecker (A) des CKP-Sensors abziehen sowie den Stecker (B) des VTC-Ölsteuerungs-Magnetventils. VTC-Ölsteuerungs-Magnetventil ausbauen (siehe Seite 11-107). Motor mit Werkstattheber und Holzklotz unter der Ölwanne abstützen. Das Massekabel (A) abbauen und die obere Halterung (B) entfernen. |  | Die seitliche Motoraufhängungshalterung abbauen. Das Steuergehäuse ausbauen. a a a