## Motorblock #### Auswechseln von Kolben, Bolzen und Pleuel (Fortsetzung) | 7-18 |

Das Spiel zwischen Kolben und Bolzen messen. Spiel Kolbenbolzen - Kolben:
Sollwert (Neu): | 0,010 - 0,020 mm
Die Differenz zwischen Kolbenbolzendurchmesser und Pleuelkopfdurchmesser prüfen. Spiel Kolbenbolzen - Pleuel:
Sollwert (Neu): | 0,016 - 0,036 mm
|  | Zusammenbau Kolben und Pleuel so zusammenbauen, daß die Pleuelölbohrung (A) zur Seite mit der Markierung "IN" (B) weist. Die Führungshülse (A) in Kolben und Pleuel einsetzen. Die Kolbenbaugruppe (B) so auf das Spezialwerkzeug (C) aufsetzen, daß die Prägemarkierung nach oben weist. Dabei muß die schwer zugängliche flache Stelle am Kolben stets mit dem Mitnehmer am Sockelaufsatz in Eingriff kommen. Den Stift (D) mit dem Bolzentreiber (E) und einer Hydraulikpresse hineindrücken.