## SRS #### DTC-Fehlersuche (Fortsetzung) | 23-85 |

DTC 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-8, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-7, 6-8, 7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 8-6, 9-1, 9-2: Interne Störung der SRS-Einheit ZUR BEACHTUNG: Vor der Fehlersuche bei einem dieser DTCs die Batterie-/Systemspannung kontrollieren. Wenn die Spannung zu niedrig ist, das Ladesystem vor der Fehlersuche am SRS-System reparieren. Den DTC-Speicher löschen (siehe Seite 23-38). Die Zündung einschalten (II); überprüfen, ob die SRS-Anzeigeleuchte ca. sechs Sekunden lang aufleuchtet und dann ausgeht. Bleibt die SRS-Anzeigeleuchte an? JA - SRS Einheit auswechseln (siehe Seite 23-176). NEIN - Vorübergehende Störung, das System ist gegenwärtig in Ordnung. Fortfahren mit Fehlersuche bei zeitweise auftretenden Störungen (siehe Seite 23-38). |  | DTC 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7: Airbags, Seiten-Airbags und/oder Gurtstraffer gezündet Die SRS-Einheit muß nach dem Zünden eines der Airbags ausgewechselt werden (siehe Seite 23-176).