## Motorschmierung #### Motorölfilter auswechseln | 8-6 |

Spezialwerkzeuge Ölfilterschlüssel 07HAA - PJ70100 Ölfilterschlüssel, 07912 - 6110001 In Japan produzierte Ölfilter (Ölfilter mit 3/4-Drehung) Den Ölfilter mit dem Spezialölfilterschlüssel abschrauben. Gewinde (A) und Gummidichtung (B) des neuen Ölfilters überprüfen. Den Sitz am Motorblock abwischen, dann die Gummidichtung des Filters dünn mit Öl bestreichen. Nur Filter mit eingebautem Bypass-System verwenden. Den Ölfilter von Hand aufschrauben. Nach dem Aufsetzen der Gummidichtung den Ölfilter mit dem Spezialwerkzeug im Uhrzeigersinn festziehen. Festziehen: 3/4-Drehung im Uhrzeigersinn Drehmoment: 12 Nm |  | Falls 4 Ziffern oder Markierungen (1 bis 4 oder bis außen am Filter angebracht sind, beim Festziehen des Filters folgendermaßen vorgehen: Den Filter aufschrauben, bis seine Dichtung den Ölkühler leicht berührt, und aufschreiben, welche Nummer oder Markierung nach unten weist. Den Filter durch Drehen um 3 Ziffern oder Markierungen vom aufgezeichneten Punkt an im Uhrzeigersinn festziehen. Falls beispielsweise die Ziffer 2 bei aufsitzender Dichtung nach unten weist, den Filter festziehen, bis die Ziffer 1 sich an dieser Stelle befindet. Nach dem Einbau den Motor bis zum vorgeschriebenen Füllstand mit Öl befüllen, dann länger als drei Minuten laufen lassen und auf Ölundichtigkeit prüfen. a a a