## Schaltgetriebe #### Getriebe einbauen (Fortsetzung) | 13-14 |

Kettenzug und Motorhebeöse vom Motor abbauen. Schraube der Halterung (A) des Luftfiltergehäuses und Befestigungsschrauben (B) der Kühlmittelleitung einschrauben und die Kabelbaumabdeckung (C) anbringen. Harnstoff-Schmierfett UM264 (Teile-Nr. 412110 PY5-305) auf das Ende der Nehmerzylinderstange auftragen. Kupplungsnehmerzylinder einbauen. Dabei die Kupplungsleitung nicht verbiegen. |  | Den Kabelbaumclip anbringen. Die Kabelhalterung (A) und die Kabel (B) befestigen. a a a