## SRS #### DTC-Fehlersuche - mit Seiten-Airbags (Fortsetzung) | 23-117 |

Das negative Batteriekabel wieder anschließen. Den DTC-Speicher löschen. Den DTC lesen. Wird DTC 12-5 angezeigt? JA - Mit Schritt 9 fortfahren. NEIN - Kurzschluß zur Masse im Beifahrer-Seitenairbag-Gasgenerator; den Beifahrer-Seitenairbag auswechseln. Das negative Batteriekabel abklemmen und drei Minuten lang warten. Den Stecker SLi (A) vom Fahrer-Seitenairbag (B) abziehen. Den Stecker U2o (A) von der SRS-Einheit (B) abziehen. |  | Den Widerstand zwischen der Klemme Nr. 15 und Nr. 18 des Steckers U2o und zwischen der Klemme Nr. 16 und Nr. 18 des Steckers U2o prüfen. Den Widerstand zwischen Klemme Nr. 18 des Steckers U2o und Karosseriemasse prüfen. Er muß min. 1 M Ohm betragen. STECKER U2o Kabelseite der Klemmenbuchsen Ist der Widerstand vorschriftsgemäß? JA - SRS-Einheit defekt; die SRS-Einheit auswechseln. NEIN - Kurzschluß zur Masse im Bodenkabelbaum; den Bodenkabelbaum auswechseln.