## Honda Multi Matic-Getriebe/CVT #### Allgemeine Informationen zur Fehlersuche (Fortsetzung) | 14-236 |

Fehlersuche an den PMC-Stromkreisen Die Handschuhfachanschläge ausbauen, dann das Handschuhfach öffnen. Die Kabelbaumsteckerklammer (A) aus ihrer Halterung herausnehmen. Die Befestigungsmutter (B) unten rechts am PCM lösen und die Befestigungsschraube (C) sowie die Mutter (D) an der linken Seite des PCM entfernen. Das PCM hochheben, um die Befestigungsmutter unten rechts am PCM freizulegen; dann das PCM (E) herausziehen. |  | Die Schaltung am PCM gemäß dem Fehlersuchdiagramm mit einem digitalen Multimeter (A) und einem Meßtaster (B) mit konischer Spitze wie dargestellt prüfen. Wenn die Kabelseite des Steckers nicht zugänglich ist oder die Kabelseite abgedichtet ist, den Stecker abziehen und die Stecker von der Klemmenseite aus mit dem Meßtaster testen. Den Prüfstift nicht mit Gewalt einführen.