## SRS #### Fehlersuche für SRS-Anzeigenschaltkreis (Fortsetzung) | 23-148 |

Die SRS-Anzeigeleuchte leuchtet nach dem Einschalten der Zündung (II) weiter (4-Türer) Den DTC-Speicher löschen (siehe Seite 23-38). Erlischt die SRS-Anzeigeleuchte, wenn der DTC-Speicher gelöscht wird? JA - Mit Schritt 42 fortfahren. NEIN - Mit Schritt 2 fortfahren. Sicherung Nr. 13 (10 A) im Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum überprüfen. Ist die Sicherung in Ordnung? JA - Mit Schritt 19 fortfahren. NEIN - Mit Schritt 3 fortfahren. Sicherung Nr. 13 (10 A) im Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum auswechseln. Die Zündung einschalten (II) und 30 Sekunden lang warten. Dann die Zündung ausschalten. Sicherung Nr. 13 (10 A) im Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum überprüfen. Ist die Sicherung in Ordnung? JA - Das System ist gegenwärtig in Ordnung. NEIN - Mit Schritt 6 fortfahren. Sicherung Nr. 13 (10 A) im Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum auswechseln. Das negative Batteriekabel abklemmen und drei Minuten lang warten. |  | Den Stecker D1o abziehen. Den Stecker P1o abziehen.