## Startsystem #### Überholung des Anlassers (Fortsetzung) | 4-13 |

Jede Bürstenfeder mit einem Schraubendreher zurückbiegen, dann die Bürste zur Hälfte in den Halter einsetzen und durch Loslassen der Feder die Bürste in dieser Position festklemmen. Den Anker in das Gehäuse einsetzen und die Bürsten in den Halter einsetzen. Jede Bürstenfeder nochmals zurückbiegen und die Bürste nach unten gegen den Kommutator drücken, dann die Feder gegen das Bürstenende lösen. ZUR BEACHTUNG: Zum Anpassen der neuen Bürsten einen Streifen 500er oder 600er Schleifpapier mit der Körnungsseite nach oben zwischen den Kollektor und die einzelnen Bürsten legen und gleichmäßig drehen; dadurch werden die Kontaktflächen der Bürsten auf die Kontur des Kollektors geschliffen. |  | Zur Befestigung des Bürstenhalters (B) die Endabdeckung (A) des Anlassers montieren.