## Zylinderkopf #### Aufziehen des Zahnriemens | 6-22 |

Erforderliche Spezialwerkzeuge Steckschlüssel, 19 mm, 07JAA-001020A Griff, 07JAB-0010200 Riemenscheibenhalteraufsatz, SECHSKANT 50 mm, 07JAB-0010400 Riemenscheibenhalteraufsatz, SECHSKANT 50 mm, 07MAB-PY30100 ZUR BEACHTUNG: Zum Entfernen der Selbstspannrolle siehe das Einbauverfahren der Selbstspannrolle. Die Zahnriemenscheiben und die obere und untere Abdeckung reinigen. Die Kurbelwelle auf den oberen Totpunkt stellen. Die TDC-Markierung (A) auf der Zahnriemen-Antriebsscheibe mit dem Zeiger (B) auf der Ölpumpe in Flucht bringen. |  | Die Nockenwellenriemenscheibe reinigen und auf den oberen Totpunkt stellen. Die Markierung "UP" (A) auf der Nockenwellenriemenscheibe muß sich auf der Oberseite befinden. Die TDC-Markierungen (B) an der Nockenwellenriemenscheibe mit der Oberseite des Zylinderkopfs zur Deckung bringen. Den Zahnriemen in einer Reihenfolge entgegen dem Uhrzeigersinn aufziehen und dabei mit der Antriebsscheibe beginnen. Antriebsscheibe (A). Spannrolle (B). Wasserpumpenriemenscheibe (C). Nockenwellenriemenscheibe (D).