## Motorblock #### Ölwanne ausbauen | 7-12 |

Ist der Motor noch im Fahrzeug eingebaut, den Hilfsrahmen abbauen. Motoröl ablassen (siehe Seite 8-5). Den Kettenzug am Motor anbringen.(siehe Schritt 33 auf Seite 5-7). Kugelgelenke der unteren Querlenker abbauen (siehe Schritt 10 auf Seite 18-5). Befestigungsschrauben des hinteren Getriebelagers herausschrauben (siehe Schritt 37 auf Seite 5-8). Befestigungsschrauben des vorderen Getriebelagers ausdrehen (siehe Schritt 38 auf Seite 5-8). Ausrichtungsmarkierungen auf den Referenzlinien vorsehen, die mit den Mitten der Befestigungsschrauben des hinteren Hilfsrahmens fluchten. Den vorderen Hilfsrahmen abbauen (siehe Schritt 39 auf Seite 5-9). Kupplungsdeckel (A) abbauen und die zwei Getriebe-Befestigungsschrauben (B) herausschrauben. Die Schrauben/Muttern zur Befestigung der Ölwanne herausschrauben. |  | Flachen Schraubendreher an den gezeigten Stellen einführen und die Ölwanne vom Motorblock trennen. Die Ölwanne ausbauen. a a a