## Zylinderkopf #### Überprüfung der Kipphebel und Wellen | 6-38 |

Den Durchmesser der Welle an der Position des ersten Kipphebels messen. Die Meßuhr (A) auf den Wellendurchmesser nullen. |  | Den Innendurchmesser des Kipphebels messen und auf Schlag prüfen. Spiel zwischen Kipphebel und Welle: Sollwert (Neu):
Einlaß: | 0,017 – 0,050 mm
Auslaß: | 0,018 – 0,054 mm
Verschleißgrenze: | 0,08 mm
Kipphebelfläche auf Verschleiß überprüfen. Für alle Kipphebel und beide Wellen wiederholen. Überschreitet das Spiel die Verschleißgrenze, müssen Kipphebelwelle und alle Kipphebel, die über dem Toleranzwert liegen, ausgewechselt werden. Wenn VTEC-Einlaßkipphebel ausgewechselt werden müssen, alle Kipphebel auswechseln (primären und sekundären Kipphebel als Baugruppe bzw. primären, mittleren und sekundären Kipphebel als Baugruppe).