## SRS #### Fehlersuche für SRS-Anzeigenschaltkreis (Fortsetzung) | 23-153 |

Den Stecker C1 (A) von der Instrumentenbaugruppe abziehen. Den Widerstand zwischen Klemme Nr. 14 des Steckers C1 und Klemme Nr. 5 des Steckers U3o prüfen. Er darf max. 1 Ohm betragen. STECKER U3o Ist der Widerstand vorschriftsgemäß? JA - SRS-Anzeigeleuchten-Schaltkreis in der Instrumentenbaugruppe defekt oder schlechter Kontakt am Stecker C1; den Anschluß überprüfen. Wenn der Anschluß in Ordnung ist, die Instrumentenbaugruppe auswechseln. NEIN - Offener Stromkreis im Bodenkabelbaum oder im Armaturentafelkabelbaum A; den defekten Kabelbaum auswechseln. |  | Den Stecker U3o (A) von der SRS-Einheit abziehen. Den DLC-Klemmenkasten (A) an den Datenübertragungsstecker DLC (16P) (B) anschließen. Die Klemmen Nr. 4 und Nr. 9 des DLC-Klemmenkastens mit einem Überbrückungskabel verbinden, dann den Schalter betätigen oder den SCS-Überbrückungsstecker (C) an den Diagnosestecker (2P) (D) anschließen.