## Kraftstoffzufuhr #### Kraftstoffstand-Warnleuchtentest | 11-143 |

Den Krafstoffvorratsgebertest durchführen (siehe 11-141). Wenn das System in Ordnung ist, mit Schritt 2 fortfahren. Eine etwaige Störung reparieren. Den Schwimmer in die Position E (LEER) bewegen und die Zündung einschalten (II). Wenn die Kraftstoffstand-Warnleuchte aufleuchtet, mit Schritt 3 fortfahren. Wenn die Kraftstoffstand-Warnleuchte nicht aufleuchtet, siehe den Schaltplan für die Kraftstoffstand-Warnleuchte (siehe Seite 22-88); den Schaltkreis überprüfen. Den Schwimmer über die Position LOW anheben. Geht die Warnleuchte aus, ist das System in Ordnung. Wenn die Kraftstoffstand-Warnleuchte weiter leuchtet, siehe den Schaltplan für die Kraftstoffstand-Warnleuchte (siehe Seite 22-88); den Schaltkreis überprüfen. |  |