## Klimaanlage #### Fehlercode-(DTC-)Tabelle | 21-105 |

4-Türer

DTC (Umluftanzeigeleuchte blinkt) | Erfaßtes Element | Seite
1 | Offener Stromkreis im Schaltkreis des im Fahrzeug eingebauten Temperatursensors | (siehe Seite 21-114)
2 | Kurzschluß im Schaltkreis des im Fahrzeug eingebauten Temperatursensors | (siehe Seite 21-115)
3 | Offener Stromkreis im Schaltkreis des Außentemperatursensors | (siehe Seite 21-115)
4 | Kurzschluß im Schaltkreis des Außentemperatursensors | (siehe Seite 21-117)
5 | Offener Stromkreis im Schaltkreis des Sonnenlichtsensors | (siehe Seite 21-117)
6 | Kurzschluß im Schaltkreis des Sonnenlichtsensors | (siehe Seite 21-118)
7 | Offener Stromkreis im Schaltkreis des Luftmischsteuermotors | (siehe Seite 21-119)
8 | Kurzschluß im Schaltkreis des Luftmischsteuermotors | (siehe Seite 21-119)
9 | Eine Störung im Gestänge der Luftmischsteuerung, Klappe oder Motor | (siehe Seite 21-120)
10 | Offener Stromkreis oder Kurzschluß im Schaltkreis des Betriebsartsteuermotors | (siehe Seite 21-121)
11 | Eine Störung im Gestänge der Betriebsartsteuerung, Klappen oder Motor | (siehe Seite 21-122)
12 | Eine Störung im Schaltkreis des Gebläsemotors | (siehe Seite 21-123)
13 | A problem in the EEPROM in the climate control unit; the control unit must be replaced. | (siehe Seite 21-153)
14 | Offener Stromkreis im Schaltkreis des Verdampfertemperatursensors | (siehe Seite 21-126)
15 | Kurzschluß im Schaltkreis des Verdampfertemperatursensors | (siehe Seite 21-127)

Im Falle mehrerer Störungen zeigt die Umluftanzeigeleuchte nur den DTC mit der geringsten Zahl an Blinkzeichen an.