## ABS-Bauteile #### Fehlercode-(DTC-)Tabelle | 19-60 |

DTC | Erfaßtes Element | Hinweis
11 | Rechter Vorderradsensor (offener Stromkreis/Kurzschluß zur Karosseriemasse/Kurzschluß zur Stromversorgung) | (siehe Seite 19-70)
12 | Signal des rechten Vorderradsensors defekt | (siehe Seite 19-71)
13 | Linker Vorderradsensor (offener Stromkreis/Kurzschluß zur Karosseriemasse/Kurzschluß zur Stromversorgung) | (siehe Seite 19-70)
14 | Signal des linken Vorderradsensors defekt | (siehe Seite 19-71)
15 | Rechter Hinterradsensor (offener Stromkreis/Kurzschluß zur Karosseriemasse/Kurzschluß zur Stromversorgung) | (siehe Seite 19-70)
16 | Signal des rechten Hinterradsensors defekt | (siehe Seite 19-71)
17 | Linker Hinterradsensor (offener Stromkreis/Kurzschluß zur Karosseriemasse/Kurzschluß zur Stromversorgung) | (siehe Seite 19-70)
18 | Signal des linken Hinterradsensors defekt | (siehe Seite 19-71)
21 | Kontinuierlicher Betrieb (Impulsgebersignal defekt) | (siehe Seite 19-72)
31 | Magnetventil | (siehe Seite 19-73)
32 | Magnetventil | (siehe Seite 19-73)
33 | Magnetventil | (siehe Seite 19-73)
34 | Magnetventil | (siehe Seite 19-73)
35 | Magnetventil | (siehe Seite 19-73)
36 | Magnetventil | (siehe Seite 19-73)
37 | Magnetventil | (siehe Seite 19-73)
38 | Magnetventil | (siehe Seite 19-73)
51 | Motorsperre | (siehe Seite 19-73)
52 | Motor sitzt im ausgeschalteten Zustand fest | (siehe Seite 19-74)
53 | Motor sitzt im eingeschalteten Zustand fest | (siehe Seite 19-74)
54 | Hauptrelais sitzt im ausgeschalteten Zustand fest | (siehe Seite 19-75)
61 | Zündspannung | (siehe Seite 19-75)
81 | CPU (Zentrale Rechnereinheit) | (siehe Seite 19-76)