## Klimaanlage #### DTC-Fehlersuche | 21-114 |

4-Türer DTC 1: Offener Stromkreis im Schaltkreis des im Fahrzeug eingebauten Temperatursensors Den im Fahrzeug eingebauten Temperatursensor ausbauen (siehe Seite 21-149). Den Widerstand zwischen Klemme Nr. 1 und Nr. 2 des im Fahrzeug eingebauten Temperatursensors messen. *Prüfen, ob sich der Widerstand ändert, wenn der Sensor mit einem Fön erwärmt oder abgekühlt wird. TEMPERATURSENSOR IM FAHRZEUG *Liegt der Widerstand innerhalb der im Graphen dargestellten Toleranz? JA - Mit Schritt 3 fortfahren. NEIN - Den im Fahrzeug eingebauten Temperatursensor auswechseln. Den Stecker B (22P) des Klimaanlagensteuergeräts abziehen. |  | Auf Stromdurchgang zwischen Klemme Nr. 9 des Steckers B (22P) des Klimaanlagensteuergeräts und Klemme Nr. 1 des 2P-Steckers des im Fahrzeug eingebauten Temperatursensors prüfen. STECKER B (22P) DES KLIMAANLAGENSTEUERGERÄTS Kabelseite der Klemmenbuchsen 2P-STECKER DES TEMPERATURSENSORS IM FAHRZEUG Kabelseite der Klemmenbuchsen Besteht Stromdurchgang? JA - Mit Schritt 5 fortfahren. NEIN - Offenen Stromkreis im Kabel zwischen Klimaanlagensteuergerät und im Fahrzeug eingebautem Temperatursensor reparieren. Den Stecker A (14P) des Klimaanlagensteuergeräts abziehen. Auf Stromdurchgang zwischen Klemme Nr. 2 des Steckers A (14P) des Klimaanlagensteuergeräts und Klemme Nr. 2 des 2P-Steckers des im Fahrzeug eingebauten Temperatursensors prüfen. STECKER A (14P) DES KLIMAANLAGENSTEUERGERÄTS Kabelseite der Klemmenbuchsen 2P-STECKER DES TEMPERATURSENSORS IM FAHRZEUG Kabelseite der Klemmenbuchsen Besteht Stromdurchgang? JA - Auf lose Kabel oder schlechte Anschlüsse zwischen den Steckern A (14P) und B (22P) des Klimaanlagensteuergeräts und am 2P-Stecker des im Fahrzeug eingebauten Temperatursensors prüfen. Wenn die Anschlüsse in Ordnung sind, ein bekanntermaßen funktionstüchtiges Klimaanlagensteuergerät einbauen und erneut prüfen. Wenn das Symptom/die Anzeige verschwindet, muß das ursprüngliche Klimaanlagensteuergerät ausgewechselt werden. NEIN - Offenen Stromkreis im Kabel zwischen Klimaanlagensteuergerät und im Fahrzeug eingebautem Temperatursensor reparieren.