## Spiegel #### Auswechseln des Spiegelhalters | 20-5 |

Den Spiegelhalter (A) vorsichtig an seiner Unterkante herausziehen. Dabei den Spiegel nicht verkratzen. Den Spiegelhalter vom Stellantrieb (B) lösen; dazu beide Teile vorsichtig auseinander ziehen und dabei die Clips (C) lösen. Falls vorhanden, die Stecker (D) der Spiegelheizung von den Klemmen des Heizungssockels abziehen. Falls vorhanden, den Stecker der Spiegelheizung wieder anschließen. Die Clips des Spiegelhalters wieder am Stellantrieb anbringen, dann den Spiegelhalter am Stellantrieb positionieren. Vorsichtig den Spiegelhalter an den Clipstellen eindrücken, bis der Spiegelhalter fest einrastet. Den Stellantrieb auf einwandfreie Funktion prüfen. |  |

a a a