## Weich-Steinschlagfüller #### Vorlackierungsschema | 5-27 |

: Steht für PVC-Beschichtungsflächen

ZUR BEACHTUNG:

- Auftragdicke: min. 0,4 mm
- Vorderradkasten, Hinterradkasten und untere Armaturentafel sind besonders wichtige Bereiche; dort beträgt die Auftragdicke 0,5 mm.

| VORDERER STOSSDÄMPFER STOSSDÄMPFERGEHÄUSE AUSSENBLECH MITTLERER QUERTRÄGER DES VORDEREN BODENBLECHS

SCHNITT AA SCHNITT BB SCHNITT CC SCHNITT DD

SCHNITT EE

| Untere Armaturentafel Vorderes Bodenblech Mittlerer Bodenblechquerträger Hinterer Bodenblechquerträger

SCHNITT FF

| <Vorderradkasten> <Hinterradkasten> AUSSENBLECH BEREICH DES TANKDECKELADAPTERS TANKDECKELADAPTER Nicht zu lackierender Bereich

ANSICHT (Z)