## Sitze #### Aus-/Einbau des Vordersitzes | 20-87 |

4. Bei einigen Modellen: In diesem Bereich befinden sich SRS-Bauteile. Vor der Durchführung von Reparatur- oder Wartungsarbeiten muß die Lage der SRS-Bauteile (siehe Seite 23-23) bekannt sein, und die im SRS-Kapitel aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen und Vorgehensweisen (siehe Seite 23-25) müssen befolgt werden. ZUR BEACHTUNG: Einen flachen Schraubendreher zum Herausstemmen mit Schutzband umwickeln, um Beschädigungen zu vermeiden. Die Karosserie nicht verkratzen und die Sitzbezüge nicht zerreißen. Handschuhe zum Schutz der Hände tragen. Falls vorhanden, den Diebstahlsicherungscode für das Radio und die Frequenzen der gespeicherten Sender notieren. Wenn ein Seiten-Airbag vorhanden ist, das negative Batteriekabel abklemmen und mindestens drei Minuten warten, bevor mit der Arbeit begonnen wird. Die Endabdeckung der Sitzschienen (A) hinten an den beiden Sitzschienen abnehmen. Außen: Innen: |  | Die Schrauben (A), mit denen der Vordersitz (B) befestigt ist, herausdrehen.
   Lage der Befestigungen
   A: Schraube, 4