## Kraftstoff- und Abgassysteme #### Systembeschreibungen (Fortsetzung) | 11-20 |

Katalysatorsystem Dreiwege-Katalysator (TWC) Das TWC wandelt Kohlenwasserstoff (HC), Kohlenmonoxid (CO) und Stickoxide (NOx) im Abgas in Kohlendioxid (CO2), Distickstoff (N2) und Wasserdampf um. GEHÄUSE FAHRZEUGVORDERSEITE DREIWEGE-KATALYSATOR |  | Abgasrückführungs-(EGR-)System Für das Funktionslayout des Systems siehe das System-Diagramm. EGR-Ventil Das EGR-Ventil dient dazu, die hohen Verbrennungstemperaturen zu senken und die Stickoxid-(NOx-)-Emissionen durch die Rückführung des Abgases durch den Ansaugkrümmer in der Brennräume zu reduzieren. Kurbelgehäuseentlüftung (PCV) Das PCV-Ventil verhindert, daß Kurbelgehäusegase in die Atmosphäre entweichen können, indem sie in den Ansaugkrümmer geleitet werden. PCV-SCHLAUCH ENTLÜFTUNGSLEITUNG ANSAUGKRÜMMER PCV-VENTIL KURBELGEHÄUSEGASE FRISCHLUFT