## Zylinderkopf #### Nachbearbeiten der Ventilsitze (Fortsetzung) | 6-47 |

Die Einlaß- und Auslaßventile in den Zylinderkopf einsetzen und die Einbauhöhe des Ventilschafts (A) messen. Einbauhöhe des Ventilschafts:
Sollwert (Neu): | 53,17 – 53,64 mm
Verschleißgrenze: | 53,89 mm
Wenn die Einbauhöhe des Ventilschafts über der Verschleißgrenze liegt, das Ventil auswechseln und erneut prüfen. Liegt sie immer noch über der Verschleißgrenze, den Zylinderkopf auswechseln: Der Ventilsitz im Zylinderkopf ist zu tief. |  |