## Zylinderkopf #### Ausbau des Zylinderkopfs (Fortsetzung) | 6-10 |

Das Massekabel (A), den oberen Kühlerschlauch (B), den unteren Kühlerschlauch (C), den Heizungsschlauch (D) und den Wasser-Bypass-Schlauch (E) abziehen. Die beiden Sicherungsschrauben der Anschlußleitung herausdrehen und die Anschlußleitung (B) vom Kühlwasserkanal trennen. Den Wasser-Bypass-Schlauch (B) entfernen. |  | Zum Ausbau des Generators siehe das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD (siehe Seite 4-31). Den Klimaanlagen-(A/C-)Schlauchhalter (A) und den Servolenkschlauchhalter (B) ausbauen. Die Stecker des Motorkabelbaums und die Kabelbaumklemmen vom Ansaugkrümmer abziehen. Stecker des Leerlaufluftsteuer-(IAC)-Ventils Stecker des Drosselklappenwinkelgebers Stecker des Ansaugunterdruck-(MAP)-Sensors Stecker des Kraftstoffdampf-(EVAP-)Spülluftventils (Motor D14Z6, D16V1) Stecker des Kühlmitteltemperatur-(ECT)-Sensors Stecker des Kühlerlüfterschalters Stecker des Kurbelwellenpositionssensors Stecker des TDC-Sensors Abgasrückführungs-(EGR-)Stecker (Motor D14Z6, D16V1) Stecker des VTEC-Magnetventils (Motor D16V1,D16V3) Stecker des VTEC-Öldruckschalters (Motor D16V1) Stecker des Öldrucksensors

a a a