## Zylinderkopf #### Bauteile-Lageindex (Fortsetzung) | 6-7 |

Motor D14Z5, D15Y2, D15Y3, D15Y5, D15Y6, D17A1, D17Z1, D17Z2:

| ZYLINDERKOPFSTOPFEN O-RING KIPPHEBELBAUGRUPPE Überholen, Seite 6-37 Überprüfung, Seite 6-38 PASSSTIFT NOCKENWELLE. Überprüfung, Seite 6-40 VENTILFEDER DICHTUNG NOCKENWELLENRIEMENSCHEIBE EINLASSVENTILDICHTUNG Auswechseln, Seite 6-42 VENTILFÜHRUNG Auswechseln, Seite 6-44 HINTERE ABDECKUNG GUMMIDICHTUNG AUSLASSVENTIL Ausbau, Seite 6-42 Einbau, Seite 6-48 EINLASSVENTIL ZYLINDERKOPF Ausbau, Seite 6-28 Überprüfung, Seite 6-34 Einbau, Seite 6-50 VENTILFÜHRUNG VENTILFEDERSITZ AUSLASSVENTILSITZ VENTILFEDER FEDERHALTER KEGELSTÜCKE ÖLDÜSE