## Konstruktionsdaten ####  | 2-22 |

Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Technische Daten
ABMESSUNGEN | Gesamtlänge |  | 4410 mm
Gesamtbreite |  | 1695 mm
Gesamthöhe | ohne Dachantenne | 1440 mm
mit Dachantenne | 1565 mm
Radstand (bei zulässigem Gesamtgewicht) |  | 2575 mm
Spur (bei zulässigem Gesamtgewicht) | Vorne | 1472 mm
Hinten | 1490 mm
Bodenfreiheit |  | 140 mm
Sitzanzahl |  | Fünf (5)
GEWICHT | Leergewicht | M/T | 1096-1182 kg
A/T | 1123-1208 kg
CVT | 1167-1208 kg
Zulässiges Gesamtgewicht | Europäische Modelle | 1575-1635 kg
MOTOR | Typ | Motor D14Z6 | Wassergekühlter 4-Takt-SOHC-Motor
Motor D16V1 | Wassergekühlter 4-Takt-SOHC-Motor mit VTEC-System
Zylinderanordnung |  | Reihenvierzylinder, quer eingebaut
Bohrung und Hub | Motor D14Z6 | 75 x 79 mm
Motor D16V1 | 75 x 90 mm
Hubraum | Motor D14Z6 | 1396 cm3
Motor D16V1 | 1590 cm3
Verdichtungsverhältnis | Motor D14Z6 | 10,4
Motor D16V1 | 9,4
Ventiltrieb | Motor D14Z6 | Riemengetrieben, eine obenliegende Nockenwelle, VTEC, 4 Ventile je Zylinder
Motor D16V1 | Riemengetrieben, eine obenliegende Nockenwelle, 4 Ventile je Zylinder
Schmierung |  | Druck- und Ölsumpfschmierung, Trochoidpumpe
Ölpumpen-Fördermenge | bei 6000 U/min Motordrehzahl | 36,4 Liter pro Minute
Wasserpumpen-Fördermenge | bei 6000 U/min Motordrehzahl | 130 Liter pro Minute
Erforderlicher Kraftstoff |  | UNVERBLEITES Benzin mit 95 ROZ oder höher

a a a