## Sollwerte und Verschleißgrenzen #### Schaltgetriebe und Differential (Forts.) | 2-8 |

Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Sollwert oder Neuzustand | Verschleißgrenze
Hauptwelle, Ring 4. und 5. Gang | I.D. |  | 29,002 -29,012 mm | 29,060 mm
O.D. |  | 34,989 -35,000 mm | 34,930 mm
Länge | A | 51,97 -52,03 mm | -
B | 24,03 -24,06 mm | -
Rückwärtsgang-Zwischenrad | I.D. |  | 15,016 -15,043 mm | 15,080 mm
Spiel, Zahnrad - Rückwärtsgangwelle |  | 0,032 -0,077 mm | 0,140 mm
Synchronring | Spiel Ring - Zahnrad | Ring gegen Rad gedrückt | 0,85 -1,10 mm | 0,4 mm
Doppelkegelsynchronring | Spiel äußerer Synchronring - Synchronkegel | Ring gegen Rad gedrückt | 0,5 -1,0 mm | 0,3 mm
Spiel Synchronkegel - Zahnrad | Ring gegen Rad gedrückt | 0,5 -1,0 mm | 0,3 mm
Spiel äußerer Synchronring - Zahnradkegel | Ring gegen Rad gedrückt | 0,95 -1,68 mm | 0,6 mm
Schaltgabel | Fingerdicke | Schaltgabeln 1. - 2. und 3. - 4. Gang | 7,4 -7,6 mm | -
Schaltgabel 5. Gang | 6,7 -6,9 mm | -
Spiel Gabel - Synchronmuffe |  | 0,35 -0,65 mm | 1,00 mm
Rückwärtsgang-Schaltgabel | Breite der Klinkennut |  | 13,8 -14,1 mm | 15,5 mm
Spiel Schaltgabel - Rückwärtsgang-Zwischenrad |  | 1,6 -2,2 mm | 2,8 mm
Schaltarm | I.D. |  | 13,973 -14,000 mm | -
Durchmesser der Schaltgabel im Kontaktbereich |  | 12,9 -13,0 mm | -
Spiel Schaltarm - Schaltgabel |  | 0,2 -0,5 mm | 0,62 mm
Wählhebel | Fingerdicke |  | 14,75 -14,95 mm | -
Schalthebel | Spiel Wählhebel - Welle |  | 0,05 -0,40 mm | 0,6 mm
Kanal (zum Wählhebel) |  | 15,00 -15,15 mm | -
Spiel Schaltarm - Welle |  | 0,013 -0,07 mm | 0,1 mm
Schaltgetriebe-Differentialträger | I.D., Ritzelwellen-Kontaktbereich |  | 18,010 -18,028 mm | -
Spiel Träger - Vorgelegewelle |  | 0,023 -0,057 mm | 0,100 mm
I.D., Antriebswellen-Kontaktbereich |  | 26,025 -26,045 mm | -
Schaltgetriebe-Ausgleichskegelrad | Spiel |  | 0,05 -0,15 mm | -
I.D. |  | 18,042 -18,066 mm | -
Spiel Ausgleichskegelrad - Ritzelwelle |  | 0,059 -0,095 mm | 0,150 mm

a a a