## PGM-FI-System #### Bauteile-Lageindex | 11-27 |

| ANSAUGLUFTTEMPERATUR-(IAT-) SENSOR Fehlersuche ANSAUGUNTERDRUCK- (MAP-) SENSOR Fehlersuche OBERER TOTPUNKT-(TDC-) SENSOR Fehlersuche DROSSELKLAPPENWINKEL-(TP-) GEBER Fehlersuche KURBELWELLENPOSITIONS-(CKP-) SENSOR Fehlersuche KLOPFSENSOR Fehlersuche KÜHLMITTELTEMPERATUR-(ECT-) SENSOR Fehlersuche PRIMÄRE BEHEIZTE LAMBDA-SONDE (PRIMÄRE HO2S) (SONDE 1) Fehlersuche Auswechseln SEKUNDÄRE BEHEIZTE LAMBDA-SONDE (SEKUNDÄRE HO2S) (SONDE 2) Fehlersuche Auswechseln

a a a