## Elektrisch verstellbare Außenspiegel #### Stellantrieb für elektrisch verstellbare Außenspiegel auswechseln | 22-11 |

Spiegelträger abbauen und Stecker der Spiegelheizung abziehen*, siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch auf dieser CD, Teile-Nr. 62S5A00 (siehe Seite 20-35). *: Mit Spiegelheizung Elektrisch verstellbaren Außenspiegel ausbauen, siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch auf dieser CD, Teile-Nr. 62S5A00 (siehe Seite 20-170). Den 6P-Stecker (A) vom Spiegel abziehen und Lage der Klemmen und die Kabelfarben notieren. Den Kabelbaum mit dem Drahtschneider abschneiden und die Dichtung entfernen. Die drei Schrauben an der Unterseite des Spiegels herausschrauben. |  | Die drei Torx-Schrauben mit einem Torx T10 Steckschlüssel ausschrauben, dann den Stellantrieb (A) ausbauen. Einbau: Den Kabelbaum des neuen Stellantriebs (A) durch die Öffnung in der Halterung verlegen. a a a