## Innenverkleidung #### Aus-/Einbau der Verkleidung - Türbereich | 20-34 |

ZUR BEACHTUNG:

- Handschuhe zum Schutz der Hände tragen.
- Einen flachen Schraubendreher zum Herausstemmen mit Schutzband umwickeln, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Die Verkleidung und die Bleche nicht verkratzen oder verbiegen.
- Abgebildet ist LHD, gleiches gilt sinngemäß auch für RHD.

Den Verkleidung wie gezeigt abnehmen. Zum Abnehmen der Türschwellerverkleidung und der oberen B-Säulenverkleidung muß die Seitenverkleidung bei Bedarf entfernt werden (siehe Seite 20-35).

Der Einbau der Verkleidung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten:

- Gegebenenfalls beschädigte Clips auswechseln.
- Vor dem Einsetzen der Langschrauben sicherstellen, daß die Sicherheitsgurte nicht verdreht oder geknickt sind.

  Lage der Befestigungselemente

  A : Clip, 2 B : Clip, 3 C : Clip, 7

  (Schwarz) (Weiß)

| OBERE B-SÄULENVERKLEIDUNG Zum Dachhimmel STIFT OBERE LANGSCHRAUBE DES VORDERSITZGURTES 7/16 - 20 UNF 32 Nm (3,3 kg-m) Zum Dachhimmel A-SÄULENVERKLEIDUNG STIFT TÜRÖFFNUNGSVERKLEIDUNG OBERE LANGSCHRAUBE ÖFFNERSCHLIESSZYLINDER (bei einigen Modellen) VORDERE SEITENKAPPE TRITTBLECH TÜRSCHWELLERVERKLEIDUNG UNTERE LANGSCHRAUBEN DES VORDERSITZGURTES 7/16 - 20 UNF 32 Nm (3,3 kg-m) SEITENVERKLEIDUNG