## Motorblock #### Auswechseln von Kolben, Bolzen und Pleuel | 7-17 |

Erforderliche Spezialwerkzeuge Kolbenbolzen-Werkzeugsatz, 07PAF-0010000 Führungshülse, O.D. 19 mm, 07PAF-0010650 Zerlegung Die Führungshülse (A) auf den Kolbenbolzen-Werkzeugsatz (B) aufsetzen, dann den Kolbenbolzen-Werkzeugsatz wie dargestellt einstellen. Die Kolbenbaugruppe (A) so auf das Spezialwerkzeug (B) aufsetzen, daß die Prägemarkierung nach oben weist. Dabei muß die schwer zugängliche flache Stelle am Kolben stets mit dem Mitnehmer am Spezialwerkzeug in Eingriff kommen. Den Stift (C) mit dem Treiber (D), der Führungshülse (E) und einer Hydraulikpresse herausdrücken. |  | Überprüfung Den Kolbenbolzendurchmesser messen. Kolbenbolzendurchmesser:
Sollwert (Neu): | 18,996 -19,000 mm
Die Meßuhr auf den Kolbenbolzendurchmesser nullen.