## SRS #### Fehlercode-(DTC-)Tabelle (Fortsetzung) | 23-45 |

DTC | Erfaßtes Element | Hinweise
9-1 | Interne Störung der SRS-Einheit. Wenn die Störung nur zeitweise auftritt, kann dies eine interne Störung der Einheit oder einen defekten Anzeigeleuchtenschaltkreis bedeuten. Siehe Fehlersuche bei zeitweise auftretenden Störungen (siehe Seite 23-38). | (siehe Seite 23-85)
9-2 | Interne Störung der SRS-Einheit. Wenn die Störung nur zeitweise auftritt, kann dies eine interne Störung der Stromversorgung (VB-Leitung) bedeuten. Siehe Fehlersuche bei zeitweise auftretenden Störungen (siehe Seite 23-38).
9-6 | Frontsensor links defekt | (siehe Seite 23-88)
9-7 | Frontsensor rechts defekt | (siehe Seite 23-91)
10-1 | Gurtstraffer (und Airbag(s)) gezündet | (siehe Seite 23-85)
10-2 | Fahrer-Airbag gezündet
10-3 | Gurtstraffer (und Airbag(s)) und Fahrer-Airbag gezündet
10-4 | Beifahrer-Seitenairbag gezündet
10-5 | Gurtstraffer (und Airbag(s)) und Beifahrer-Airbag gezündet
10-6 | Fahrer- und Beifahrer-Seitenairbag gezündet
10-7 | Gurtstraffer (und Airbag(s)) und Fahrer- und Beifahrer-Seitenairbag gezündet
11-1 | Offener Stromkreis oder erhöhter Widerstand im Fahrer-Seitenairbag-Gasgenerator | (siehe Seite 23-94)
11-3 | Kurzschluß zu einem anderen Kabel im Fahrer-Seitenairbag-Gasgenerator oder verringerter Widerstand | (siehe Seite 23-95)
11-4 | Kurzschluß zur Stromversorgung im Fahrer-Seitenairbag-Gasgenerator | (siehe Seite 23-97)
11-5 | Kurzschluß zur Masse im Fahrer-Seitenairbag-Gasgenerator | (siehe Seite 23-98)
12-1 | Offener Stromkreis oder erhöhter Widerstand im Beifahrer-Seitenairbag-Gasgenerator | (siehe Seite 23-106)
12-3 | Kurzschluß zu einem anderen Kabel im Beifahrer-Seitenairbag-Gasgenerator oder verringerter Widerstand | (siehe Seite 23-107)
12-4 | Kurzschluß zur Stromversorgung im Beifahrer-Seitenairbag-Gasgenerator | (siehe Seite 23-109)
12-5 | Kurzschluß zur Masse im Beifahrer-Seitenairbag-Gasgenerator | (siehe Seite 23-110)
13-1 | Interne Störung im Aufprallsensor auf der Fahrerseite | (siehe Seite 23-86)
13-2 |  |
13-3 | Kein Signal vom Aufprallsensor auf der Fahrerseite | (siehe Seite 23-118)
13-4 | Stromversorgung zum Aufprallsensor auf der Fahrerseite defekt | (siehe Seite 23-119)
14-1 | Interne Störung im Aufprallsensor auf der Beifahrerseite | (siehe Seite 23-86)
14-2 |  |
14-3 | Kein Signal vom Aufprallsensor auf der Beifahrerseite | (siehe Seite 23-124)
14-4 | Stromversorgung zum Aufprallsensor auf der Beifahrerseite defekt | (siehe Seite 23-125)
15-1 | OPDS-Einheit defekt | (siehe Seite 23-130)
15-2 | Seitenairbag-Anzeigeleuchtenschaltkreis defekt | (siehe Seite 23-134)
15-3 | OPDS-Sensor defekt | (siehe Seite 23-144)