## Antriebsleitung/Achse #### Zusammenbau der Antriebswelle (Fortsetzung) | 16-9 |

Die Deckung zwischen der Farbmarkierung (A) und dem radseitigen Gelenkende (B) kontrollieren. Das radseitige Gelenk mit dem Gelenkfett füllen, das mit dem neuen Antriebswellensatz mitgeliefert wurde. Fettmenge Radseitiges Gelenk: Motor D14Z6: 80 -100 g Motor D16V1: 95 -105 g |  | Die Manschettenenden (A) an der Antriebswelle (B) und dem radseitigen Gelenk (C) anbringen. Die Lasche (A) des Bandes mit einer im Handel erhältlichen Manschettenbandzange (B) schließen.

a a a