## Türen #### Einbau des äußeren oberen und mittleren Vordertürprofil-Klebebands | 20-165 |

ZUR BEACHTUNG: Mit dem Auswechselverfahren für das Klebeband vertraut machen (siehe Seite 20-164).

Klebestelle (Referenz):

| ÄUSSERES OBERES VORDERTÜRFASSUNGSPROFIL- KLEBEBAND ÄUSSERES OBERES VORDERTÜRFASSUNGSPROFIL- KLEBEBAND ÄUSSERES MITTLERES VORDERTÜRFASSUNGSPROFIL- KLEBEBAND ÄUSSERES MITTLERES VORDERTÜRFASSUNGSPROFIL- KLEBEBAND

ZUR BEACHTUNG: In numerierter Reihenfolge andrücken:

| MITTLERES ÄUSSERES VORDERTÜRFASSUNGSPROFIL- KLEBEBAND Außen ÄUSSERES OBERES VORDERTÜRFASSUNGSPROFIL- KLEBEBAND Außen