## Schaltgetriebe #### Getriebe zusammenbauen (Fortsetzung) | 13-50 |

Die Rückwärtsgang-Schaltgabel einbauen. Das Rückwärtsgang-Zwischenrad (A) und die Rückwärtsgangwelle (B) einbauen, indem die Markierung (C) mit der Wellenbohrung (D) ausgerichtet wird. |  | Die geeignete 72 mm-Beilegscheibe (A) anhand der Messungen beim Einstellen des Axialspiels der Hauptwelle auswählen (siehe Seite 13-46). Die Ölrinnenplatte (B), die Ölführungsscheibe M und die 72 mm-Beilegscheibe in das Getriebegehäuse (C) einbauen. Schmutz und Öl von der Dichtfläche des Getriebegehäuses entfernen. Flüssigdichtung (Teile-Nr. 08C70-K0234M) auf die Dichtfläche auftragen. Darauf achten, den gesamten Umfang der Schraubenbohrungen abzudichten, um Undichtigkeiten zu vermeiden. HINWEIS: Wenn bereits 5 Minuten nach Auftragen der Flüssigdichtung vergangen sind, die Dichtung neu auftragen und die Gehäuse zusammenbauen. Nach dem Zusammenbau frühestens nach 20 Minuten Getriebeöl einfüllen. a a a