## Kraftstoffversorgung #### Kraftstoffdruck entlasten | 11-115 |

Vor dem Abbau von Kraftstoffleitungen oder Kraftstoffschläuchen muss der Druck im System entlastet werden, indem im Motorraum Kraftstoffleitung/Schnellverbinder gelöst werden. Überprüfen, dass der Diebstahlsicherungscode für das Radio vorliegt. Dann die Frequenzen der Vorwahltasten notieren. Die Zündung ausschalten. PGM-FI-Hauptrelais 2 (A) ausbauen. LHD: RHD: Motor anlassen und bis zum Absterben im Leerlauf laufen lassen. HINWEIS: Während dieses Vorgangs können die DTCs oder zeitweise vorliegenden DTCs P0301, P0302, P0303, P0304 angezeigt werden. Werden Fehlercodes abgespeichert, diese ignorieren. |  | Die Zündung ausschalten. Den Kraftstofftankdeckel entfernen und den Kraftstoffdruck im Tank entspannen. Massekabel von der Batterie trennen. Den Schnellverbinder auf Verschmutzung prüfen und ggf. reinigen. Einen Lappen über den Schnellverbinder (A) legen. a a a