## Bauteile herkömmlicher Bremsen #### Einstellen des Druckstangenspiels des Bremskraftverstärkers | 19-29 |

Erforderliche Spezialwerkzeuge Druckstangen-Einstellehre, 07JAG-SD40100 ZUR BEACHTUNG: Das Spiel zwischen Hauptbremszylinder-Druckstange und Kolben muß vor dem Einbau des Hauptbremszylinders überprüft und gegebenenfalls eingestellt werden. Das Spezialwerkzeug (A) am Gehäuse des Hauptbremszylinders (B) ansetzen; die Mittelwelle (C) durch Drehen der Einstellmutter (E) einschieben, bis das vordere Ende das Ende des Sekundärkolbens (D) berührt. Das Spezialwerkzeug (A) umgekehrt am Bremskraftverstärker ansetzen, ohne die Position der Mittelwelle zu ändern. Die Muttern des Hauptbremszylinders (B) aufsetzen und mit dem vorgegebenen Anzugsmoment anziehen. Den Bremskraftverstärker in Reihe mit einem Unterdruckmeßgerät (C) 0 – 101 kPa ( 0 – 760 mmHg) an den Motorunterdruckanschluß des Bremskraftverstärkers anschließen und den Motor mit einer Drehzahl laufenlassen, die einen Unterdruck von 66 kPa (500 mmHg) ergibt. |  | Das Spiel zwischen Lehrengehäuse und Einstellmutter (B) wie gezeigt mit einer Fühlerlehre (A) messen. Wenn das Spiel zwischen Lehrengehäuse und Einstellmutter 0,4 mm entspricht, beträgt das Spiel zwischen Druckstange und Kolben 0 mm. Wenn das Spiel zwischen Lehrengehäuse und Einstellmutter jedoch 0 mm entspricht, beträgt das Spiel zwischen Druckstange und Kolben mindestens 0,4 mm. Daher muß es eingestellt und erneut überprüft werden. Spiel: 0 – 0,4 mm Bei falschem Spiel die Sternkontermutter (A) lösen und den Einsteller (B) zum Einstellen hinein- oder herausdrehen. Das Spiel einstellen, während der vorgeschriebene Unterdruck auf den Bremskraftverstärker wirkt. Den Gabelkopf (C) beim Einstellen festhalten. Die Sternkontermutter festziehen. Das Spezialwerkzeug (D) abnehmen.