## Stereoanlage #### Test der Scheibenantenne | 22-214 | ## Reparatur der Scheibenantenne

Aluminiumfolie (A) wie dargestellt um die Spitze einer Prüfsonde (B) wickeln. Mit einer Prüfsonde die Klemme der Scheibenantenne (A) berühren und die andere Prüfsonde entlang der Antennenkabel führen, um zu prüfen, ob Stromdurchgang besteht. |  | ZUR BEACHTUNG: Eine effektive Reparatur ist nur möglich, wenn der Riß nicht länger als 2,5 cm ist. Den Bereich rund um den Riß (A) leicht mit feiner Stahlwolle abreiben, dann mit Alkohol reinigen. Die Fläche ober- und unterhalb des Risses im Kabel der Scheibenantenne (B) vorsichtig mit durchsichtigem Klebeband (C) abkleben. Mit einem feinen Pinsel eine dicke Schicht silbernen Leitlack (A) bis 1/8" über beide Seiten des Risses auftragen. 30 Minuten lang trocknen lassen. ZUR BEACHTUNG: Den Lack vor Gebrauch gründlich mischen Auf Stromdurchgang im reparierten Draht prüfen. Eine zweite Schicht in gleicher Weise auftragen. Vor dem Abziehen des Klebebands drei Stunden lang trocknen lassen.