## Armaturentafel #### Aus-/Einbau der Mittelverkleidung | 20-78 | Aus-/Einbau der unteren Armaturentafelverkleidung auf der Beifahrerseite

3. ZUR BEACHTUNG: Einen flachen Schraubendreher zum Herausstemmen mit Schutzband umwickeln, ebenso wie die umliegenden Teile, um Beschädigungen zu vermeiden. Armaturentafel und umliegende Teile nicht verkratzen. Die mittlere, untere Armaturentafelverkleidung ausbauen (siehe Seite 20-77). Falls ein Radio vorhanden ist, sicherstellen, daß der Diebstahlsicherungscode bekannt ist, und die Frequenzen für die gespeicherten Radiosender notieren. Die Mittelverkleidung (A) abnehmen. Abgebildet ist LHD, gleiches gilt sinngemäß auch für RHD. Die Schrauben (B) aus der Öffnung der mittleren, unteren Armaturentafelverkleidung herausdrehen. An der Unterkante entlang vorsichtig herausziehen, um die unteren Clips (C) zu lösen, dann entlang der beiden Seiten, um die übrigen Clips (C) zu lösen. Den Stecker des Warnblinkschalters (D), den Stecker der Audioeinheit (E), das Antennenkabel (F), den Stecker des Heizungsschalters (G) und die Stecker des Klimaanlagensteuergeräts oder des Heizungssteuergeräts (H) abziehen.
   Lage der Befestigungen
   B : Schraube, 2 | C : Clip, 9
2. Der Einbau der Verkleidung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Sicherstellen, daß alle Stecker korrekt angeschlossen sind und das Antennenkabel korrekt angeschlossen wird. Falls ein Radio vorhanden ist, den Diebstahlsicherungscode eingeben und die voreingestellten Radiosender des Kunden wieder eingeben. |  | ZUR BEACHTUNG: Armaturentafel und umliegende Teile nicht verkratzen. Die untere Armaturentafelverkleidung auf der Beifahrerseite (A) entfernen. LHD ist abgebildet, ähnliches gilt für RHD. Die Kante in der Nähe des Handschuhfachs vorsichtig herunterziehen, um die Clips (B) zu lösen. Die Abdeckung wegziehen, um die Clips (C) von den Haltern (D) zu lösen.
   Lage der Befestigungen
   B : Clip,3
Das Anbringen der Abdeckung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Abnehmens.