## Starteranlage #### Starter überholen (Fortsetzung) | 4-11 |

Glimmertiefe (A) prüfen. Steht der Glimmer zu weit über (B), diesen mit einem Metallsägeblatt bis auf die korrekte Tiefe wegschneiden. Glimmer zwischen den Kommutatorsegmenten (C) vollständig herausschneiden. Der Unterschnitt darf nicht zu flach, zu schmal oder V-förmig sein (D). Glimmertiefe des Kommutators Sollwert (Neu): 0,50 - 0,80 mm Verschleißgrenze: 0,20 mm Auf Durchgang zwischen den Kommutatorsegmenten prüfen. Liegt zwischen den Segmenten eine Unterbrechung vor, den Anker auswechseln. |  | Anker (A) auf einen Ankertester (B) legen. Ein Metallsägeblatt (C) auf den Ankerkern legen. Wenn das Sägeblatt vom Kern angezogen wird oder bei Drehung des Kerns vibriert, liegt ein Ankerkurzschluss vor. Anker auswechseln. Mit einem Ohmmeter überprüfen, dass zwischen Kommutator (A) und Ankerpaketen (B) sowie zwischen Kommutator und Ankerwelle (C) kein Stromdurchgang besteht. Ist Durchgang vorhanden, den Anker auswechseln. a a a