## SRS #### Auswechseln des Seiten-Airbags | 23-169 |

ZUR BEACHTUNG: Vor der Durchführung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten das Auswechseln der Vordersitze im Kapitel Karosserie (siehe Seite 20-87) durchlesen. Ausbau Das negative Batteriekabel abklemmen und mindestens 3 Minuten warten, bevor mit der Arbeit begonnen wird. Den 2P-Stecker (A) des Seiten-Airbags abziehen. Die Sitzbaugruppe ausbauen (siehe Seite 20-87) und den Sitzlehnenbezug abnehmen (siehe Seite 20-92). Die Befestigungsmutter (A) und den Seiten-Airbag (B) entfernen. |  | Einbau
ACHTUNG Den Kabelbaum so verlegen, daß er nicht eingeklemmt wird oder anderen Teilen im Weg liegt.
ZUR BEACHTUNG: Wenn der Seiten-Airbagdeckel mit einem Klebeband gesichert ist, das Klebeband entfernen. Den Deckel der Seiten-Airbagabdeckung nicht öffnen. Beim Auswechseln eines Seiten-Airbags neue Befestigungsmuttern verwenden, die auf das korrekte Anzugsmoment angezogen werden müssen. Sicherstellen, daß der Sitzlehnenbezug korrekt angebracht wird. Ein falsches Anbringen kann Probleme beim Zünden hervorrufen. Den neuen Seiten-Airbag am Sitzlehnenrahmen (A) anbringen. Die Befestigungsmuttern (B) des Seiten-Airbags anziehen. Den Sitzlehnenbezug anbringen (siehe Seite 20-92). Die Sitzbaugruppe einbauen (siehe Seite 20-87), dann den 2P-Stecker des Seiten-Airbag-Kabelbaums anschließen. Den Vordersitz und die Sitzlehne über den gesamten Einstellbereich hin- und herbewegen, um sicherzustellen, daß die Kabelbaumdrähte nicht eingeklemmt oder anderen Bauteilen im Wege sind. Das negative Batteriekabel wieder anschließen. Nach dem Einbau des Seiten-Airbags prüfen, ob das System ordnungsgemäß funktioniert: Die Zündung einschalten (II); die SRS-Anzeigeleuchte muß ca. 6 Sekunden lang aufleuchten und dann ausgehen.