## Vorderradaufhängung #### Auswechseln von Achsschenkel/Nabe/Radlager | 18-11 |

Explosionsansicht

| RADLAGER, Auswechseln. SICHERUNGSRING 6 mm-UNTERLEGSCHEIBE, Auswechseln. FLACHSCHRAUBE, 6 x 1,0 mm, 9,8 Nm (1,0 kg-m) ACHSMUTTER, 22 x 1,5 mm, 18 Nm (18,5 kg-m) BREMSSCHEIBE NABE Auf Verformung, Beschädigung und Risse prüfen. SPRITZSCHUTZ Auf Korrosion, Verschleiß und Beschädigung prüfen Bei Rostbildung auswechseln. ACHSSCHENKEL Auf Verformung und Beschädigung prüfen.