## Türen #### Auswechseln des Klebebands für das Türprofil | 20-26 |

ZUR BEACHTUNG: Bei diesem Verfahren handelt es sich um eine allgemeine Beschreibung des Auswechselverfahrens für das Tür-Klebeband. Weitere Einzelheiten zum Anbringen von Klebeband für das Türprofil an der Vordertür (siehe Seite 20-27) und an der Hintertür (siehe Seite 20-28). Staub aus dem Arbeitsbereich fernhalten. Bei niedrigen Temperaturen das Türfassungsprofil und Klebeband mit einem Fön erwärmen. Türfassungsprofil: ca. 15 °C. Türfassungsprofil-Klebeband: ca. 30 °C. Beim Erwärmen des Türfassungsprofil-Klebebands darauf achten, daß das Band allmählich und gleichmäßig erwärmt wird, um Verformungen auszuschließen. Beim Aufdrücken des Klebebands das Band von der Ecke aus langsam andrücken, um Luftblasen und Falten zu vermeiden. Sollten Luftblasen (A) am Türfassungprofil-Klebeband (B) vorhanden sein, diese mit einer Nadel (C) einstechen und die Luft mit dem Finger oder einem Kunststoffspachtel herausdrücken. Ist die Luftblase größer als 10 mm im Durchmesser, das Türfassungsprofil-Klebeband abziehen und wieder anbringen. Die folgenden Werkzeuge sind zum Auswechseln des Türfassungsprofil-Klebebandes erforderlich: Kunststoffspachtel Alkohol Schwamm oder Werkstattlappen Fön Nadel |  | Diese Gegenstände entfernen: Auswechseln des äußeren Vordertürfassungsprofil-Klebebands Elektrisch/manuell verstellbarer Spiegel (siehe Seite 20-33) Äußere Türscheiben-Dichtungsleiste (siehe Seite 20-13) Scheibenfassungsprofil, je nach Bedarf (siehe Seite 20-3) Türfensterrahmenverkleidung (siehe Seite 20-12) Obere Dichtung (siehe Seite 20-14) Auswechseln des äußeren Hintertürfassungsprofil-Klebebands Äußere Türscheiben-Dichtungsleiste (siehe Seite 20-22) Dreiecksfenster (siehe Seite 20-19) Scheibenfassungsprofil, je nach Bedarf (siehe Seite 20-5) Türfensterrahmenverkleidung (siehe Seite 20-22) Obere Dichtung (siehe Seite 20-23) Das alte Klebeband des Türfassungsprofils mit einem Fön erwärmen und langsam abziehen. Die Haftfläche des Klebebands mit einem in Alkohol getränkten Schwamm säubern. Nach dem Reinigen darauf achten, daß kein Öl, Fett oder Wasser auf die Oberfläche kommt. Das Klebeband anbringen: An der Ecke die Schutzfolie vom Klebeband für das Türfassungsprofil abziehen. Das Klebeband an der Ecke am Türfassungsprofil ansetzen. Die Schutzfolie ganz allmählich abziehen und das Klebeband des Türfassungsprofils nach und nach auf das Türfassungsprofil aufziehen. Dabei darauf achten, daß das Klebeband parallel zum Türfassungsprofil verläuft. Mit der Filzseite eines Kunststoffspachtels das Klebeband fest andrücken. ZUR BEACHTUNG: Um Luftblasen zu vermeiden, das Klebeband langsam um die Türrahmenecke herum andrücken. Gegebenenfalls die zuvor beschriebenen Schritte wiederholen. Alle ausgebauten Teile wieder einbauen. Sicherstellen, daß die Karosseriefarbe am Türfassungsprofil durch das Klebeband bedeckt wird. Auf Wasseraustritt prüfen (siehe Schritt 7 auf Seite 20-25).