## Automatikgetriebe #### Einbau des Getriebes | 14-130 |

Den Anlasser (A) in das Drehmomentwandlergehäuse (B) einbauen. Die Drehmomentwandlerbaugruppe (C) mit einem neuen O-Ring (E) an der Hauptwelle (D) montieren. Die 14mm-Paßstifte (F) in das Drehmomentwandlergehäuse ensetzen. Das Getriebe auf einen Wagenheber setzen und auf Motorhöhe anheben. Das Getriebe am Motor anbringen, dann die hintere Aufhängung/Halterung (A) mit den Aufhängungs-/Halterungsschrauben (B) und der Getriebegehäuse-Befestigungsschraube (C) montieren. |  | Die Getriebegehäuse-Befestigungsschrauben einsetzen. Die Getriebeaufhängungshalterung (A) montieren. Die Schraube (B) lose anziehen und die Muttern (C) mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment anziehen, dann die Schraube auf das vorgegebene Anzugsmoment anziehen.