## Elektrische Fensterheber #### Test/Auswechseln des Beifahrer-Fensterheberschalters | 22-41 |

Die Schraube herausdrehen und den Beifahrer-Fensterheberschalter (A) aus der Türverkleidung ausbauen. Den 5P-Stecker (B) vom Schalter abziehen. In jeder Schalterposition gemäß der folgenden Tabelle auf Stromdurchgang zwischen den Klemmen prüfen. Wenn der Schalter defekt ist, die beiden Schrauben herausdrehen und den Schalter auswechseln. |  |