## SRS #### DTC-Fehlersuche - mit Seiten-Airbags (Fortsetzung) | 23-132 |

Den Stecker U2o (A) von der SRS-Einheit (B) abziehen. Den Widerstand zwischen Klemme Nr. 3 und des Steckers U2o und Karosseriemasse prüfen. Er muß min. 1 M Ohm betragen. STECKER U2o Kabelseite der Klemmenbuchsen Ist der Widerstand vorschriftsgemäß? JA - Mit Schritt 22 fortfahren. NEIN - Kurzschluß zur Masse im Bodenkabelbaum oder im Kabelbaum der OPDS-Einheit; den defekten Kabelbaum auswechseln. |  | Den Widerstand zwischen Klemme Nr. 3 und des Steckers U2o und der Klemme Nr. 7 des Steckers O1i prüfen. Er muß 0 -1,0 Ohm betragen. STECKER U2o Kabelseite der Klemmenbuchsen Ist der Widerstand vorschriftsgemäß? JA - Mit Schritt 23 fortfahren. NEIN - Offener Stromkreis im Bodenkabelbaum oder im Kabelbaum der OPDS-Einheit; den defekten Kabelbaum auswechseln.