## Automatikgetriebe #### Zerlegung/Zusammenbau des Wählhebels | 14-143 |

4-Türer

ZUR BEACHTUNG: Abgebildet ist LHD mit Verriegelungssystem, gleiches gilt sinngemäß für die anderen Modelle.

| A/T-FAHRBEREICHSANZEIGETAFEL SCHRAUBE 3 Nm (0,3 kg-m) Nichthärtendes Gewindesicherungsmittel auftragen. WÄHLHEBELKNAUF A/T-FAHRBEREICHSANZEIGETAFEL WÄHLHEBELABDECKUNG A/T- FAHRBEREICHSANZEIGETAFEL- HALTERUNG BUCHSE SILIKONFETT SILIKONFETT PARKSPERRSTIFTSCHALTER SILIKONFETT WÄHLHEBELHALTERUNGSSOCKEL WÄHLHEBELSPERRENMAGNET ANKERFEDER WÄHLHEBELSPERREN- MAGNETANKER SILIKONFETT WÄHLHEBELSPERRENANSCHLAG WÄHLHEBELSPERREN- ENTRIEGELUNGSFEDER WÄHLHEBELSPERREN- ENTRIEGELUNGSELEMENT GLÜHLAMPE DER A/T- FAHRBEREICHSANZEIGELEUCHTE