## Verglasung #### Bauteileanordnung | 20-10 |

| WARNSCHILD FÜR BEIFAHRERAIRBAG (Nur bei einigen Modellen) BEFESTIGUNG, 2 (selbstklebend, glasseitig) BEFESTIGUNG, 2 (Clip, karosserieseitig) WINDSCHUTZSCHEIBEN-FORMTEIL SEITLICHE GUMMILEISTE WINDSCHUTZSCHEIBEN-SEITENVERKLEIDUNG HALTER, 2 Orange HALTER, 6 Schwarz CLIP, 2 Grau CLIP, 4 Blau KLEMME UNTERE GUMMILEISTE OBERE GUMMILEISTE, 4 HECKSCHEIBE Austauschen, Seite 20-18 DICHTUNG UNTERE GUMMILEISTE SEITLICHE UNTERE HALTER, 2 (selbstklebend, glasseitig) SEITLICHE UNTERE HALTER, 2 (selbstklebend, heckklappenseitig) SEITLICHE OBERE HALTER, 2 (selbstklebend, glasseitig) SEITLICHE OBERE HALTER, 2 (selbstklebend, heckklappenseitig) SPOILERBEFESTIGUNG, 2 (selbstklebend) WINDSCHUTZSCHEIBE Austauschen, Seite 20-12

a a a