## Stoßfänger #### Aus-/Einbau des Heckstoßfängers | 20-43 |

ZUR BEACHTUNG:

- Zum Aus- und Einbau des Heckstoßfängers ist eine zweite Person hilfreich.
- Heckstoßfänger und Karosserie nicht verkratzen.
- Einen flachen Schraubendreher zum Herausstemmen mit Schutzband umwickeln, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Handschuhe zum Schutz der Hände tragen.

Den Heckstoßfänger wie dargestellt ausbauen. LHD mit Nebelschlußleuchte wird dargestellt, ähnliches gilt für RHD mit Nebelschlußleuchte.

Der Einbau des Stoßfängers erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten:

Gegebenenfalls sicherstellen, der Stecker der Nebelschlußleuchte richtig angeschlossen ist.

- Sicherstellen, daß der Heckstoßfänger auf beiden Seiten in die Haken der oberen Distanzstücke und der oberen Halterungen auf beiden Seiten einhakt.
- Gegebenenfalls beschädigte Clips auswechseln.

  Lage der Befestigungselemente

  A : Schraube, 2 B : Schraube, 2 C : Schraube, 2 D : Clip, 2

| KAPPE STOSSDÄMPFER NEBELSCHLUSSLEUCHTEN- STECKER (bei einigen Modellen) OBERE HALTERUNG HAKEN HAKEN OBERES DISTANZSTÜCK HAKEN SEITLICHES DISTANZSTÜCK HAKEN (Sechs Stellen) HECKSTOSSFÄNGER KAPPE