## Klimaanlage #### Auswechseln des Kompressors | 21-87 |

Wenn der Kompressor noch betriebsfähig ist, den Motor mit Leerlaufdrehzahl laufenlassen und die Klimaanlage für einige Minuten einschalten, dann den Motor abstellen. Sicherstellen, daß der Diebstahlsicherungscode für das Radio bekannt ist, und die Frequenzen für die gespeicherten Radiosender notieren. Das negative Kabel von der Batterie abklemmen. Das Kältemittel ablassen (siehe Seite 21-94). Den Generator ausbauen (siehe Seite 4-31). Den Stecker (A) der Kompressorkupplung von der Kondensatorlüfterverkleidung (B) abnehmen, dann den Stecker der Kompressorkupplung abziehen. Den Stecker des Kondensatorlüfters (C) abziehen und den Kabelbaumclip (D) von der Kondensatorlüfterverkleidung abnehmen. Die Befestigungsschrauben herausdrehen und die Kondensatorlüfterverkleidung abnehmen. Dabei vorsichtig vorgehen, damit die Kühlerlamellen beim Entfernen der Kondensatorlüfterverkleidung nicht beschädigt werden. |  | Die Muttern abschrauben, dann Saug- (A) und Behälterleitung (B) vom Kompressor abtrennen. Die Leitungen sofort nach dem Abnehmen verstopfen, um Verunreinigungen mit Feuchtigkeit und Staub zu vermeiden. Die Befestigungsschrauben herausdrehen und den Kompressor entfernen. Dabei vorsichtig vorgehen, damit die Kühlerlamellen beim Entfernen des Kompressors nicht beschädigt werden.